https://www.st.com.cn/zh/evaluation-tools/nucleo-u031r8.html#overview
https://www.st.com.cn/zh/evaluation-tools/nucleo-u031r8.html#overview
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-u031r8.html
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-u031r8.html


NUCLEO-U031R8

采用 STM32U031R8 MCU 的 STM32 Nucleo-64 开发板，支持Arduino





STM32 Nucleo-64 开发板为用户提供了一种经济且灵活的方式，通过选择 STM32 微控制器所提供的多种性能与功耗特性组合，来尝试新概念并构建原型。对于兼容的开发板，其内部或外部的开关电源（SMPS）可显著降低运行模式下的功耗。

ARDUINO® Uno V3 的连接支持以及 ST Morpho 排针，使得 STM32 Nucleo 开放式开发平台能够通过丰富多样的专用扩展板（shields）轻松扩展功能。

STM32 Nucleo-64 开发板无需额外的调试探针，因为它已集成 ST-LINK 调试器/编程器。

STM32 Nucleo-64 开发板配套提供 STM32 全面的免费软件库和示例代码，这些资源包含在 STM32Cube MCU 软件包中。


通用特性：  
- 采用 LQFP64 或 LQFP48 封装的 STM32 微控制器  
- 1 个用户 LED（与 ARDUINO® 共用）  
- 1 个用户按键和 1 个复位按键  
- 32.768 kHz 晶体振荡器  

板载连接器：  
- ARDUINO® Uno V3 扩展连接器  
- ST Morpho 扩展排针，可完全访问所有 STM32 I/O 引脚  

灵活的供电选项：可通过 ST-LINK 的 USB VBUS 或外部电源供电  

配套提供全面的免费软件库和示例代码，包含在 STM32Cube MCU 软件包中  

支持多种集成开发环境（IDE），包括 IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM 和 STM32CubeIDE  

部分开发板特有的功能（详情请参见数据简报中的订购信息部分）：  
- 第二个用户 LED  
- 外部或内部 SMPS（开关电源），用于生成内核逻辑电压（Vcore）  
- 24 MHz 或 48 MHz 高速外部晶振（HSE）  
- 用户 USB 设备全速接口，或 USB SNK/UFP 全速接口  
- 加密功能（Cryptography）  
- CAN FD 收发器  

板载连接器（特定型号）：  
- 专用的外部 SMPS 实验连接器  
- 用于 ST-LINK 的 USB Type-C®、Micro-B 或 Mini-B 连接器  
- USB Type-C® 用户接口  
- MIPI® 调试连接器  
- CAN FD 排针  

板载 ST-LINK 调试器/编程器（型号包括 STLINK/V2-1、STLINK-V3E、STLINK-V2EC 或 STLINK-V3EC），具备 USB 重枚举功能，支持：  
- 大容量存储设备（Mass Storage）  
- 虚拟串口（Virtual COM Port）  
- 调试端口（Debug Port）






